**Этап «Узлы»**

Состоит из 3-х шагов;

1. связать 5 веревок в одну 4-мя стыковочными узлами. В качестве стыковочных используются следующие узлы: прямой, ткацкий, грейпвайн и брамшкотовый.

прямой ткацкий грейпвайн брамшкотовый

1. закрепить получившуюся веревку между двумя деревьями узлами удавка и штык.

штык удавка

1. связать на этой веревке один из петлевых узлов. Можно использовать следующие узлы: проводник, проводник-восьмерка, двойной проводник («заячьи уши»), австрийский. Все узлы вяжутся одним концом.

проводник двойной проводник

(«заячьи уши»)

проводник-восьмерка австрийский